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招标公告

浙江江南工程管理股份有限公司（联合体成员：浙江虞晖建设管理有限公司）关于绍兴市上虞舜韵产业运营管理有限公司水韵“青春之城”EOD项目-曹娥江文化艺术中心产业综合体建设项目结构健康监测服务、楼盖（竖向）振动舒适度检测及复杂节点试验服务采购项目非政府采购招标公告

公告日期：2026年  月  日

参照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，浙江江南工程管理股份有限公司（联合体成员：浙江虞晖建设管理有限公司）受绍兴市上虞舜韵产业运营管理有限公司委托，现就水韵“青春之城”EOD项目-曹娥江文化艺术中心产业综合体建设项目结构健康监测服务、楼盖（竖向）振动舒适度检测及复杂节点试验服务采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

招标项目编号：ZJJN2026002
采购组织类型：国企采购—公开招标
三． 招标项目概况:

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	简要规格描述或标项基本概况介绍
	最高限价

（元）

	1
	水韵“青春之城”EOD项目-曹娥江文化艺术中心产业综合体建设项目结构健康监测服务、楼盖（竖向）振动舒适度检测及复杂节点试验服务采购项目
	1
	项
	结构健康监测服务、楼盖（竖向）振动舒适度检测、复杂节点试验
	4226000


四． 投标供应商资格要求:

1、参照《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条
（1）具有独立承担民事责任能力；
（2）具有良好的商业信誉；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、本项目的特定资格要求：（1）具有住房和城乡建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（钢结构检测专项资质），或其下属机构具有上述资质证书；（2）具有有效期内的省级及以上质量技术监督管理部门颁发的CMA检验检测机构资质认定证书，或其下属机构具有上述认定证书。

3、本次招标不接受联合体投标。
4、本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五．投标获取采购文件

获取采购文件时间:2026年   月   日上午09:30之前获取。

获取采购文件方式：供应商登陆乐采云平台www.lecaiyun.com，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

提示：

将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将乐采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用乐采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在乐采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html
投标文件制作：

应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

投标人通过“乐采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html
《供应商-国企采购项目电子交易操作指南》：(需登录账号后查看)

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r
4.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
七、投标截止时间及要求： 2026 年   月   日 上 午09 时30分整之前将电子投标文件上传到“乐采云”平台。
八、开标时间及地点： 2026年     月    日 上 午09时30分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心    室开标室开标。

开标时间后30分钟内（当日10:00前）供应商可以登录“乐采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（当日10:00前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。
本次开标（不）提供现场视频。

九． 投标保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江江南工程管理股份有限公司（联合体成员：浙江虞晖建设管理有限公司）

联系人：李工 

联系电话：19883508313 

地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦11楼 

2.采购人名称：绍兴市上虞舜韵产业运营管理有限公司

联系人：  
联系电话：  
地址：绍兴市上虞区百官广场26楼
3.采购主管部门：绍兴市上虞城市建设集团有限公司

联系人：             

联系电话：  

地址：绍兴市上虞区江东北路638号 

第二部分   投标须知

前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	水韵“青春之城”EOD项目-曹娥江文化艺术中心产业综合体建设项目结构健康监测服务、楼盖（竖向）振动舒适度检测及复杂节点试验服务采购项目

	2
	项目服务实施时间
	本项目施工期:自甲方或监理单位向乙方发出书面关于钢结构施工通知载明的日期起，至竣工验收备案之日（以竣工备案表时间为准）止。

本项目运营期:自前款所述竣工验收备案之日（以竣工备案表时间为准）起，持续为期3年。

	3
	最高限价
	本项目最高限价人民币4226000元。

	                                                                                                   4
	资格审查方式
	资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

	5
	踏勘现场
	本项目不组织现场踏勘

	6
	询问
	供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

	7
	招标文件的澄清与修改
	招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。

	8
	投标文件组成
	投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分组成。

	9
	投标保证金
	本项目不设置投标保证金

	10
	评标办法
	综合评分法

	11
	投标文件递交地址及截止时间
	详见招标公告

	12
	开标时间、地点
	开标时间：详见招标公告
开标地点：详见招标公告

	13
	投标有效期
	投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

	14
	履约保证金
	中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价　1　%的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。（投标人应当以电汇、转账、支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等形式提交）。

	15
	采购及中标公告发布媒体
	浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站

	16
	质疑
	供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。
  参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

	17
	投诉
	参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定，质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后15个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在30个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。

投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。

	18
	特别说明
	投标人应无条件的、认真仔细的阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。

该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。

招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。

	19
	是否允许分包
	本项目不允许分包

	20
	是否提供样品
	本项目不需要提供样品。

	21
	是否提供演示
	本项目不需要提供演示。

	22
	投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则
	1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第十八条规定条件的供应商，将被拒绝其参与采购活动。

	23
	金融支持
	为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，可登陆乐采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。

	24
	商品包装和快递包装要求
	本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求，必要时由采购人在履约验收环节根据实际情况要求供应商出具检测报告。

	25
	其他
	1、本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。

2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。


注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

一、总则
项目说明

项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

采购方式

公开招标。

投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。
二、招标文件

招标文件的构成

招标文件包括下列文件及附件

第一部分 招标公告

第二部分 投标须知

第三部分 评标办法及评分标准

第四部分 采购需求

第五部分 采购合同的一般和特殊条款

第六部分 应提交的有关格式范例

投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

招标文件的解释

已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

招标文件的修改、澄清

从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在乐采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签章扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

投标报价

投标报价应包括但不限于人工费、材料费（除试验件外其他试验所需的所有材料）、设备费、仪器仪表费、监测方案设计费、维护服务费、施工费、临时设施费、监测费、报告编制费、咨询费、办公费、水电费、总包服务费、配合费、脚手架等登高费、交通费、运输费、通讯费、餐饮住宿费、差旅费、管理费、利润、税金等完成本项目所必须和必要的一切费用，并考虑风险费用和政策性文件规定的费用。
其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的, 采购代理机构将不接受有选择的报价。

三、投标文件的编制

投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务文件、技术文件、报价文件。

资格文件包括以下内容：

法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签章的（签章是指线下签章扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则应提供授权代表身份证复印件；

营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

投标人承诺函；（格式见附件）；

公告要求的资质证书、认证证书。

9.2 技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

投标项目明细清单（格式见附件）；

技术响应及建议表（格式见附件）；

项目检测方案；

项目进度安排及质量保证措施；

与总承包单位及相关单位配合情况；

安全保证措施；

检测成果报告；

后续服务；

仪器设备；

本地化服务；

人员配置；

投标人需要说明的其他文件和说明；
9.3 商务文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的商务文件：

供应商商务文件中资信分自评表（格式见附件）；

商务响应表（格式见附件）；

证书；

企业业绩；

项目负责人业绩；

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。
9.4报价文件包括以下内容：

投标函（格式见附件）；

开标一览表（格式见附件）；

投标报价明细表（格式见附件）；

投标有效期

投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。
投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

投标人在投标有效期内撤回投标的；

中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

中标人未按规定与采购人签订合同；

未按规定提供履约保证金；

投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

投标人在投标过程中串通投标的。

投标文件的编制和签署

按招标文件9.1条、9.2条、9.3条、9.4条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件和报价文件四部分。
投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字或盖章予以确认。

由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。 

四、投标文件的递交

投标截止期

投标文件必须在规定的投标截止时间前在乐采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。
采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

五、开标

开标

在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。 若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加国企采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

六、资格审查

资格审查

开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。
七、评标

评标原则

竞争优选；

坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；
价格合理，方案、产品先进可行；
反对不正当竞争。

评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持。

本次评标为在线评标。

评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

投标文件符合性审查

投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。 

即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行资信、技术和商务评估，并综合进行比较与评价。根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监{2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标文件的澄清

评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过乐采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过乐采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）； 

个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

投标文件有招标方不能接受的条件；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过乐采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

投标报价超过预算金额或最高限价的；

投标文件“商务技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

废标

根据《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十二条之规定：在公开招标采购中，出现下列情形之一的，应予终止采购程序或废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为；

（三）投标人的报价均超过了采购预算；

（四）因重大变故，采购任务取消。

终止采购程序或废标后，采购人应当将决定及相关理由及时通知所有投标供应商；评审现场废标决定由采购人根据评标委员会提出的废标意见作出；非评审现场废标决定原则上由采购人主管部门作出，另有约定的除外。除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。

中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

病毒发作导致不能进行正常操作的； 

其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

保密及其它注意事项

评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。中标人无正当理由放弃中标的，不得参加对该项目重新开展的采购活动，采购人及采购人主管部门保留对其依法追究责任的权利。
九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的中标或者成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，并承担相应法律责任。
30.履约保证金

中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价　1　%的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。（投标人应当以电汇、转账、支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等形式提交）。履约保证金在工程竣工备案后无息予以退还。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的国企采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

合同签订及其他中售后服务考核，采购代理机构将配合采购人主管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由有关职能部门给与相应处罚。
十、质疑与投诉

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》的规定，国企采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.供应商质疑

35.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。
  《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；
    （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
    （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

采购评审专家（评标委员会、采购小组）应当协助采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则质疑将不予受理。
35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

具体的质疑事项及事实依据；

认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

36供应商投诉

36.1供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，不符合上述要求的投诉将不予受理。

36.2质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后15个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主 管部门应当在30个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。

投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。

第三部分   评标办法及评分标准

第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第  1 种评标办法进行评标：

1、综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、资信分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2、最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

二、本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。

第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（ 20 分）

1、报价文件主要是对供应商的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

（1）本次采购最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币肆佰贰拾贰万陆仟元整（小写4226000元），其中楼盖（竖向）振动舒适度检测最高限价为人民币贰拾捌万元整（小写280000元）；复杂节点试验最高限价为人民币壹佰壹拾万元整（小写1100000元）；结构健康监测最高限价为人民币 贰佰捌拾肆万陆仟元整（小写2846000元）。
（2）供应商的报价在最高限价内的，为有效报价。

2、投标报价文件中，如有以下情况之一的，不进入评标基准价的计算：

（1）最低报价与次低报价偏差率f[f=(1—最低报价/次低报价)×100％]≥10％的，其最低价不进入第2点报价平均值的计算;

（2）在去掉上述（1）点后得出报价平均值，投标人的报价低于报价平均值85%的。

3、除上述第二条外，按下述所列a、b、c三种情形计算算术平均值，算术平均值作为评标基准价，后续评标过程中出现的任何情形后续评标过程中出现的任何情形都将不会导致评标基准价的变化。 

评标基准价=算术平均值

算术平均值按下列方式计算：

a、5家（含）以下时，全部进入算术平均；

b、6-9家（含）时，去掉一个最高报价和一个最低报价；

c、10（含）家以上时，去掉一个最高报价、次高报价、最低报价及次低报价。

4、计算得分。投标报价等于基准价的，其商务分为满分20分。投标价高于基准价的，每增加1％扣0.4分；投标价低于基准价的，每减少1％扣0.2分，不为整数时用插入法计算，确定商务得分，具体得分计算方法如下：

（1）投标报价等于评标基准价的，得20分；

（2）投标报价高于评标基准价的：

  投标报价得分=20—100%×（投标报价—评标基准价）÷评标基准价×100×0.4

（3）投标报价低于评标基准价的：

  投标报价得分=20—100%×（评标基准价—投标报价）÷评标基准价×100×0.2

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位，最低得0分。

5.当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送），如出现则做无效投标处理。

7.投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、商务技术文件评标内容及标准（80分）

1、评分细则

	评分值
	评分因素及编码
	评  分  标  准
	分值范围

	技术分（70分）
	项目监测方案
	针对本项目监测方案是否全面完整、是否切合本项目的实际，是否有针对性、突出重点，是否合理可行进行评比。
	0-6

	
	
	针对本项目监测系统目标是否合理、可行进行评比。
	0-6

	
	
	针对本项目监测方法与测点布置是否合理、可行进行评比。
	0-6

	
	
	针对本项目监测系统设计功能、性能是否完善进行评比。
	0-6

	
	仿真计算及模拟分析
	是否能独立完成全过程监测的仿真计算、分析能力，计算结果是否可靠可行，由专家酌情打分。 
	0-6

	
	项目进度安排及质量保证措施
	针对本项目的计划进度安排、保证措施等方面进行打分。
	0-6

	
	与总承包单位及相关单位配合情况
	对于各单位针对本项目与总承包单位及其他相关单位配合方案的完善性、合理性进行评比。
	0-6

	
	安全保证措施
	针对本项目的安全保证措施、文明和环保配合措施等方面进行打分。
	0-6

	
	监测成果报告
	对于拟投入本项目监测成果报告的复核制度进行评比。
	0-5

	
	后续服务
	针对本项目提供后续服务承诺等方面进行打分。
	0-5

	
	仪器设备
	针对投标人配备的监测设备、节点力学性能试验装置等种类齐全，数量充足、合理情况进行打分。
注：提供相关设备实物照片和相关的证明材料。
	0-5

	
	售后服务能力
	评委根据投标人是否具有较强的专业技术队伍，能提供快速的服务响应的具体情况进行打分。
	0-3

	
	人员配备
	评委根据投标人人员是否配备充足，素质高，经验丰富等情况由专家酌情打分。
	0-4


2、商务要求表（对应评分标准）

	资信部分
	企业业绩
	投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过单个合同金额不少于100万的类似结构健康监测业绩的，每个得0.5分，最多得1分。
（提供合同复印件并加盖单位公章）
	0-1

	
	
	投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过复杂钢结构节点力学性能试验监测业绩的得1分。

（提供合同复印件并加盖单位公章）
	0-1

	
	项目负责人业绩
	项目负责人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来以项目负责人身份承担过类似结构健康监测业绩的得1分。

（提供合同复印件并加盖单位公章，合同协议书中需体现项目负责人姓名。）
	0-1

	
	
	项目负责人具有高级及以上职称，且具有建设工程检测人员培训合格证（专业类别含钢结构）的得1分。【投标文件中提供培训合格证、职称证书及社保证明材料（须有社保部门的章或电子章）的复印件（其中：事业单位可提供其人事部门的相关证明，公司股东或法人可提供企业章程复印件），否则不得分。】
	0-1

	
	项目团队
	拟派项目组成员（除项目负责人外），具有一级注册结构工程师的，每个得1分，最多得2分，具有高级及以上职称的每个得1分，最多得2分；本项最高得4分。【投标文件中提供注册证书、职称证书及社保证明材料（须有社保部门的章或电子章）的复印件（其中：事业单位可提供其人事部门的相关证明，公司股东或法人可提供企业章程复印件），否则不得分】
	0-4

	
	综合实力
	投标人在钢结构试验或监测相关领域获得过省级及以上科技奖项的，每提供1个得0.5分，最多得1分。

须提供获奖证书复印件，否则不得分。
	0-1

	
	
	投标人具有被授权发明专利的适用于钢结构试验或监测的技术成果，每项发明专利技术成果得0.5分，最多得1分。

须提供发明专利证书复印件，否则不得分。
	0-1


注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

  2、所有文件、合同、证书、资质等需提供原件扫描件，真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。
第四部分 采购需求

第一章 项目概况
一、服务名称：

水韵“青春之城”EOD项目-曹娥江文化艺术中心产业综合体建设项目结构健康监测服务、楼盖（竖向）振动舒适度检测及复杂节点试验服务采购项目

二、项目概况

曹娥江文化艺术中心产业综合体项目定位为长三角地区一流水平的科技文化融合创新基地，引领未来科技与文化协调发展的典范，展现上虞城市魅力、青春活力、科技实力的文化地标建筑。项目位于浙江省绍兴市上虞未来城片区东单元（01-04）地块，南临杭甬运河，西临悦江路，北临永仁路，东临现状塘路。场地现状以待开发土地为主，有少量构筑物。上虞区曹娥江文化艺术中心总用地面积64741㎡ ，总建筑面积 91040.9 ㎡ ，其中地上建筑面积 61512.17㎡ ，地下建筑面积29528.73 ㎡ 。包括1400座剧场一个、500座多功能厅一个、艺术教育馆、会议中心、电竞影视展示馆、美术馆、文化服务用房、景观广场以及配套物业、服务用房、地下停车库等附属配套设施。
[image: image53.jpg]HE





图 1.1.1  曹娥江文化艺术中心
第二章 结构健康监测
一、结构健康监测主要内容
1、本项目结构健康监测服务工作的主要内容如下：

（1）制定完整的监测方案，包括工程概况、监测目的、施工全过程模拟仿真分析、监测项目、测点布置、监测设备、监测周期、数据采集与分析方法、预警方法、监测系统施工与安装等内容。

（2）施工阶段的安装监测：包括位移及变形监测、构件应力监测、温度监测等内容。

（3）运营阶段的健康监测：对本工程投入使用以后的长期运营继续进行监测，包括位移及变形监测、构件应力监测、温度监测等内容。

（4）提供与工程健康监测相关的咨询服务。

2、结构健康监测依据

结构健康监测工作主要以以下规范、规程和文件作为监测依据及参考：

（1）《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB50982-2014）

（2）《结构健康监测系统设计标准》（CECS 333: 2012）

（3）《大跨度钢结构监测技术规程》（T/CECS 1339-2023）

（4）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

（5）《钢结构设计规范》（GB50017-2017）

（6）《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）

（7）《工程测量规范》（GB50026-2020）

（8）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2020）

（8）《建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范》（JGJ/T302-2013）

（10）《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）

（11）《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016）

（12）《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）

（13）《钢结构现场检测技术标准》（GB/T50621-2010）

（14）《钢结构通用规范》（GB55006-2021）

（15）《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T50784-2013）

（16）《混凝土结构试验方法标准》（GB/T50152-2012）

（17）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）

二、监测系统目标
曹娥江文化艺术中心项目规模大，结构体系复杂，存在超限设计。为保障结构与公共安全，需要开展结构健康监测工作。为实现全生命周期不同阶段的结构性能监测，结构健康监测系统包括施工阶段的安装监测及运营阶段的健康监测。施工阶段性能监测系统的设计应充分考虑到与运营阶段性能监测系统的相关性，各类传感器的布置在满足施工监测系统的要求下兼顾结构运营阶段性能监测系统的需求。
监测系统的目标如下：

（1）为本工程建立起一套完备的方便、快捷、高效、准确的施工内力变化监测系统。

（2）提供对施工全过程的监控，准确把握构件在后阶段施工过程中的应力变化规律，通过应力变化的差异性、不均匀性来了解核心构件的真实施工应力积累，从而了解整个钢结构的工作状态。

（3）提供对施工全过程中的关键部位的变形监测，通过对结构形态的偏移状况分析结构的安装质量与工作状态，从而保证整个工程的质量与安全。

（4）为本工程施工分析等理论计算方法提供补充。

（5）施工监测结论可以为工程施工完成后的钢结构长期运营提供一份完整的数据资料和依据，有助于把握结构日常运营期间与极端自然条件如台风、地震下的结构响应。

（6）为研究大跨空间结构的环境作用、受力状态等提供直接的现场试验模型、试验系统和试验数据。

（7）进行结构中大跨度梁、桁架的竖向变形监测；进行大跨度悬挑梁的竖向变形监测；进行受荷较大的悬挑梁的竖向变形监测。进行结构中大跨度框架梁、大跨度悬挑梁、桁架的应力应变监测。进行关键部位框架柱、吊柱的应力应变监测。进行气候温差对结构运营阶段的影响检测。

三、监测方法及测点布置

1、监测频次

结构施工及运营过程中，应连续监测，并定期对监测所选择构件的应变变化情况提交监测报告：

（1）结构施工过程中，需要监测典型施工过程中所选择构件的应变变化情况，及时提交监测简报；

（2）结构运营使用过程中，定期对所选择构件的应变变化情况进行常规监测，并提交监测报告；

（3）针对业主提出要求的特殊情况，进行相关构件应变情况的监测，并提交监测报告；

（4）本项目施工期:自甲方或监理单位向乙方发出书面关于钢结构施工通知载明的日期起，至竣工验收备案之日（以竣工备案表时间为准）止。本项目运营期:自前款所述竣工验收备案之日（以竣工备案表时间为准）起，持续为期3年。
（5）各类测点监测频次如下表所示：

表 3.1.1  各类测点的监测频次
	序号
	监测内容
	施工阶段监测频率
	运营阶段监测频率

	1
	位移
	全站仪：

在吊装、卸载、张拉、固定支座约束等各个关键步骤施工完成后分别测量1次、主体结构分部工程验收前测量1次

传感器：

日常形变监测不少于2次/月；

快速施工工况，如大型构件吊装、拼接过程中瞬态形变监测不少于1次/天
	全站仪：

首年1次/季度、一年后1次/半年。

传感器：

2次/天；运营阶段结构处于稳定状态下，从节约能耗的角度，一般为白天与夜晚各采集一次。

	2
	应力应变
	2次/天：日常监测；

20次/天：构件吊装、预应力施加、混凝土浇筑等关键阶段
	2次/天，白天与夜晚各采集一次

	3
	温度
	与应力应变一致
	与应力应变一致

	4
	风速风向
	2次/天：日常监测

20次/天：气象部门发布大风预警时
	2次/天：日常监测

20次/天：气象部门发布大风预警时

	5
	风压
	—
	2次/天：日常监测

20次/天：气象部门发布大风预警时


2、监测精度

监测设备选择主要根据监测对象、精度要求和耐久性要求等来确定。使用的设备应能达到国内一流水平或者国际先进水平，灵敏度高、抗腐蚀性好、耐久度高、抗干扰强、体积小、重量轻，在外形、安装方式、数据传输方式、采样频率、耐久度等方面均能根据需求调整，性价比高。设备关键精度参数汇总如下表：
表 3.2.1  各类测点的设备精度
	序号
	监测内容
	监测设备
	精度

	1
	变形及位移
	全站仪
	0.6 mm +1 ppm

	
	
	DIC
	± 1mm

	
	
	位移传感器
	± 1mm

	2
	应力应变
	振弦式应变传感器
	±5με

	3
	温度
	振弦式应变传感器
	±0.5℃


3、监测内容

参考本次施工及运营维护阶段监测工作的范围主要集中在主体结构的异形曲面屋盖关键传力系统及超限不规则区域，监测内容主要包括以下几个方面：

（1）应力应变监测
针对屋盖三角形管桁架弦杆、双向正交网格节点、钢管混凝土柱端部及粘滞阻尼器连接处等关键受力部位的应力全过程变化进行跟踪，监测应力累积量，并分析与理论设计值之间的差异，以此来判断施工及运营过程中的结构受力状态。通过与计算机模拟结果对比，能够对可能出现的结构异常响应做出预警，确保结构在不同阶段的安全性。
（2）变形监测
对施工过程中结构大跨度桁架、悬挑梁的跨中、端部等一些关键位形控制点实施变形监测。若发现变形过大，应立即停止施工，排查原因后再进行安装，确保施工安全。在后期运营过程中，重点监测结构在台风、地震、温度等荷载影响下的变形响应，与计算机模拟进行对比，对结构异常响应做出预警。
（3）温度监测
基于施工现场实际测量的温度数据，结合内力实测值，分析温差对结构的影响。这对于理解温度变化如何影响钢结构的行为至关重要，尤其是在季节交替或极端天气条件下，可以提前预测并应对潜在的问题。
（4）风速风压监测
监测范围主要集中在主体结构的异形曲面屋盖超限不规则区域，针对屋盖曲面及大跨度悬挑区域，在屋面檐口、桁架节点等关键位置布置风速风向传感器，实时监测不同高度处的风压分布与风振响应。对风致振动超限或局部风压异常进行预警，确保屋盖结构在强风条件下的安全性与舒适性。
4、监测测点布置

根据健康监测项目参考的相关规范、规程和曹娥江文化艺术中心工程的实际需要，并结合工程经验对测点数量予以适当增加（在建筑外立面的幕墙区域和演艺中心），曹娥江文化艺术中心测点包括：位移与变形测点、刚性构件应力测点、温度测点数量共计410个，风速风向测点、风压测点共计44个。各场馆汇总测点数量如下表所示。测点布置图纸详JC-01~JC-30及FJC-01~FJC-02。

表 3.4.1  各场馆汇总测点数量一览表
	监测对象
	监测阶段
	监测内容
	监测部位
	监测设备
	数量 
	合计

	曹娥江文化艺术中心
	施工阶段
	变形及位移
	屋面
	全站仪/DIC/位移传感器
	36
	130

	
	
	
	幕墙
	
	27
	

	
	
	
	演艺中心及多功能厅
	
	52
	

	
	
	
	会议中心、美术馆及电竞影视展示馆
	
	13
	

	
	
	
	室外平台
	
	2
	

	
	
	应力应变
	屋面
	振弦式应变传感器
	84
	280

	
	
	
	幕墙
	
	49
	

	
	
	
	演艺中心及多功能厅
	
	116
	

	
	
	
	会议中心、美术馆及电竞影视展示馆
	
	26
	

	
	
	
	室外平台
	
	5
	

	
	
	温度
	构件温度
	振弦式应变传感器
	280
	280

	
	运营阶段
	变形及位移
	屋面
	全站仪/DIC/位移传感器
	36
	130

	
	
	
	幕墙
	
	27
	

	
	
	
	演艺中心及多功能厅
	
	52
	

	
	
	
	会议中心、美术馆及电竞影视展示馆
	
	13
	

	
	
	
	室外平台
	
	2
	

	
	
	应力应变
	屋面
	振弦式应变传感器
	84
	280

	
	
	
	幕墙
	
	49
	

	
	
	
	演艺中心及多功能厅
	
	116
	

	
	
	
	会议中心、美术馆及电竞影视展示馆
	
	26
	

	
	
	
	室外平台
	
	5
	

	
	
	温度
	环境温度
	振弦式应变传感器
	280
	280


表3.4.2 风荷载测点数量一览表
	监测对象
	监测阶段
	监测内容
	监测部位
	监测设备
	数量 
	合计

	曹娥江文化艺术中心
	施工阶段
	风荷载
	环境风
	风速风向传感器
	4
	4

	
	运营阶段
	风荷载
	屋面风速风向
	风速风向传感器
	4
	44

	
	
	
	屋面风压
	风压传感器
	40
	


各场馆测点布置详见图纸，图纸编号如下：
	编号
	图纸

	JC-01
	演艺中心及多功能厅二层应力应变测点图

	JC-02
	演艺中心及多功能厅三层应力应变测点图

	JC-03
	演艺中心及多功能厅四层应力应变测点图

	JC-04
	演艺中心及多功能厅设备层、闷顶层应力应变测点图

	JC-05
	演艺中心观众厅顶应力应变测点图

	JC-06
	演艺中心舞台顶应力应变测点图

	JC-07
	演艺中心及多功能厅二层位移测点图

	JC-08
	演艺中心及多功能厅三层位移测点图

	JC-09
	演艺中心及多功能厅四层位移测点图

	JC-10
	演艺中心及多功能厅设备层、闷顶层位移测点图

	JC-11
	演艺中心观众厅顶位移测点图

	JC-12
	演艺中心舞台顶位移测点图

	JC-13
	会议中心、美术馆及电竞影视展示馆二层应力应变测点图

	JC-14
	会议中心、美术馆及电竞影视展示馆三层应力应变测点图

	JC-15
	会议中心、美术馆及电竞影视展示馆四层应力应变测点图

	JC-16
	会议中心、美术馆及电竞影视展示馆屋面层应力应变测点图

	JC-17
	会议中心、美术馆及电竞影视展示馆二层位移测点图

	JC-18
	会议中心、美术馆及电竞影视展示馆三层位移测点图

	JC-19
	会议中心、美术馆及电竞影视展示馆四层位移测点图

	JC-20
	会议中心、美术馆及电竞影视展示馆屋面层位移测点图

	JC-21
	四层室外平台应力应变测点图

	JC-22
	四层室外平台位移测点图

	JC-23
	演艺中心及多功能厅屋面应力应变测点图

	JC-24
	演艺中心及多功能厅屋面位移测点图

	JC-25
	会议中心、美术馆及电竞影视展示馆屋面应力应变测点图

	JC-26
	会议中心、美术馆及电竞影视展示馆屋面位移测点图

	JC-27
	演艺中心及多功能厅幕墙应力应变测点图

	JC-28
	演艺中心及多功能厅幕墙位移测点图

	JC-29
	会议中心、美术馆及电竞影视展示馆幕墙应力应变测点图

	JC-30
	会议中心、美术馆及电竞影视展示馆幕墙位移测点图

	FJC-01
	演艺中心及多功能厅屋面风速风压测点图

	FJC-02
	会议中心、美术馆及电影电竞馆屋面风速风压测点图
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JC-01 演艺中心及多功能厅二层应力应变测点图
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JC-02 演艺中心及多功能厅三层应力应变测点图
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JC-03 演艺中心及多功能厅四层应力应变测点图
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JC-04 演艺中心及多功能厅设备层、闷顶层应力应变测点图[image: image6.png]TSR
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JC-05 演艺中心观众厅顶应力应变测点图
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JC-06 演艺中心舞台顶应力应变测点图
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JC-07 演艺中心及多功能厅二层位移测点图
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JC-08 演艺中心及多功能厅三层位移测点图
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JC-09 演艺中心及多功能厅四层位移测点图
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JC-10 演艺中心及多功能厅设备层、闷顶层位移测点图
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JC-11 演艺中心观众厅顶位移测点图
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JC-12 演艺中心舞台顶位移测点图
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JC-13 会议中心、美术馆及电竞影视展示馆二层应力应变测点图
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JC-14 会议中心、美术馆及电竞影视展示馆三层应力应变测点图
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JC-15 会议中心、美术馆及电竞影视展示馆四层应力应变测点图
[image: image17.jpg]| y ; Y
1 1 |
I | 11
! : . »
| | ||
¥ i I R — EEE——. — S VN N —— e R — — [ —
|
| |
| l
. S RO S N N A S i
1% - -
| 14 L
| - | T
| | T
‘ Iﬁ e m— % o '
|
' ’ NS 0 P S PU— | MSG26 @ @
|
| _“\ ] i i MSG27 \ MSG28
| T { 7=~ AR = oy WERHAA19.600)
A | ( A
. f_ _____ o - = é&z G2 SXG2 \sxcz \sxm | SXG2  SXG2  SXG2 | LBjPeR19.450
| \ ‘ 3 s\ & 2) 5 s /le /T2 N/
| pe mh > 6 OO NS /Lh & h‘«“\,%m LL‘Q A 8 TRIFPRE17.650
i / X2 062 | X2 * X m | XXG2 | XXG2 | XXG2 i
| 2400 2400|1200 [910) 1 |1390| 2400 0 [ 2400 | 1400 | 1400 1300| 1550 | 1550
- _ \ L 3000 6000 9000 9000
24000
T AN ® ® ®
. (u] [ ——— ———— e ——
] ‘ [HI2 R ER
l
o o
L _____ -
l
| MSG30_
: ¥ (4REH#%19.600)
S [ r —————————————— SXG1 SXG2 SXG2 SX62____SXf | ABjieR19.450
| v U S S = 5 5 af o 5 5 s/l 4T N/ 1]z /1=
] L I \i-— - ! * - - rl o RN RN K ‘“}[ ""]’2} X“ 2 ; S VS %IL““' L E Tt 17,650
b - 4 4 ( I —_ . o - s . ‘ |
— 11 — | O B \.]/E/WI.W | . 1 XXG1 XXG2 * Xx62 XXG2 XXG1
1 ]l ]I | ll \{ ‘\l\l‘{:N R i | : 2400 2400 | 1200 | 9101 1300 13904[ pv )[ 2400 [ 2400 | 1400 | 1400 | 1300 | 1550 | 1550 |
' ll ' : = : w0 | 6000 9000 9000
1 I K hH— ] 24000
I H ! I .
i ; O ® ® ®
nl ‘
I . | - o | |
. g i
:‘ NN NS . ! CHU1 EmAER
I I W T L Y - G P T Y O "M
ey 1
.:i : L [ : 7
1 piseen -
TR — v’
NSNS NN AR/ Y
I P T P P P T Y P
—a [ ! . v
i : j :
HIZERGEY | —t—
1 11 —r— 11 — 11 -
NEAA A ININEPA A TNINEA S L ININEAA [ 1
i i s L 1 1





JC-16 会议中心、美术馆及电竞影视展示馆屋面层应力应变测点图
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JC-17 会议中心、美术馆及电竞影视展示馆二层位移测点图

[image: image19.jpg]| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | ’ |
| | | | | | |
| | | ¢ | | |
N e I | I |
| | | | | o |
| | | | | | |
| | | o | | |
| e | | | | |
Hi————— —F— — — —— *
| | | | | | |
| | W w |
B H—] F “
l !
IR = ==x(l[Ik _
o | |
_ i i | = = ey A 1 O O e
N . W il_d; S L i _
| | \ “ - /N m |
“ i i “ N
S — e —— [rore—— Jr ........ “ lllllll t S
| | “ "“
| i | :
_ w I m_‘
e R S gy o — .,
1 _ | _ |
. |
“ | | | |
| e — I
_ | | | |
o 0 | |
| | | |
| | | |
| T T
| | | |
| | | |
N | | |
N ——— ; +
N | | |
N | |
N | |
|||||||||||| n/ll - S— - S— - P S p— 4
+ T |
| z_/ | |
| N |
| SN _ _
11111 e
| | A |
| | N |
i | M |
|||||||| GO T
| _ LN _
| | R
m w _ // m
| | N
. / & v
\
\
\

B T W e





JC-18 会议中心、美术馆及电竞影视展示馆三层位移测点图
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JC-19 会议中心、美术馆及电竞影视展示馆四层位移测点图
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JC-20 会议中心、美术馆及电竞影视展示馆屋面层位移测点图
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JC-21 四层室外平台应力应变测点图
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JC-22 四层室外平台位移测点图
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JC-23 演艺中心及多功能厅屋面应力应变测点图
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JC-24 演艺中心及多功能厅屋面位移测点图
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JC-25 会议中心、美术馆及电竞影视展示馆屋面应力应变测点图
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JC-26 会议中心、美术馆及电竞影视展示馆屋面位移测点图
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JC-27 演艺中心及多功能厅幕墙应力应变测点图
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JC-28 演艺中心及多功能厅幕墙位移测点图
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JC-29 会议中心、美术馆及电竞影视展示馆幕墙应力应变测点图
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JC-30 会议中心、美术馆及电竞影视展示馆幕墙位移测点图
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FJC-1 演艺中心及多功能厅屋面风速风压测点图
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FJC-2 会议中心、美术馆及电影电竞馆屋面风速风压测点图
注：相关图纸文件已随本次招标文件一同上传，请各供应商自行下载。
四、监测设备及其监测条件

本项目位移与变形监测包括桁架结构、钢筋混凝土结构、支座位移等，种类多，环境复杂，因此，位移与变形监测综合采用DIC图像识别系统、位移传感器、全站仪等方法，根据监测对象的不同选用一种或几种类型的位移传感器。具体要求参考《大跨度钢结构监测技术规程(T/CECS 1339-2023)》的相关规定。

五、监测系统

1、系统简介

空间结构智能健康监测系统立足于物联网、大数据、信息化的结构安全监控技术，面向国家大型工程结构施工与运营期健康监控的重大需求，研发一系列拥有自主知识的无线传感硬件设备，建立从感知传输到评估、预警的结构监控系统。监测系统设计功能、性能完善，经济合理可行。

该监测系统由传感器系统、数据采集与传输系统、数据处理与控制、结构性能评估系统组成。借助先进的物联网和大数据技术，传感器系统采集的监测数据可以实时上传至云平台，工程委托方只需简单登录，即可随时随地查看详细的监测数据，了解结构的健康状态。监测系统还具备智能预警功能，通过科学的评估模型，能够提前预测结构的潜在风险并及时告知业主，为工程的安全运营提供坚实保障。
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图 5.1.1 监测系统架构
2、数据处理与控制

为了实现对监测数据的后处理应用及可视化设计，以满足各类用户对健康监测数据分析和管理的不同需求，特别设计和开发了空间结构健康监测云数据处理与控制系统。

云数据处理与控制系统的主要目标和功能如下：

(1)实时数据获取与存储：空间结构监测云平台能够从网络层自主获取实时采集的监测数据，利用流计算技术消除异常和噪声，并采用分布式文件系统进行数据存储，进而建立全面的结构健康档案。通过这些措施，确保数据的准确性和可靠性。

(2)云端存储与管理：基于阿里巴巴集团旗下的云计算平台阿里云，业务搭载于阿里云ECS云服务器，使用块存储，配合节点负载均衡SLB，可以在遇到访问峰值时自主集合资源池，而不占用本地物理资源。

(3)标准化数据可视化：提供多种标准化的可视化形式，包括K线图、动态列表和动态曲线等，用于实时展示应变、加速度等结构性能参数，温度、风速等外界环境参数。

(4)数据后处理与分析：平台搭建了强大的数据后处理功能模块。

(5)远程大屏幕控制：信息展示端由可视化硬件和软件组成。硬件包括可视化控制主机与液晶显示大屏幕，可通过HDMI数据接口连接，实现可视化动画的播放。

(6) 友好的后台管理：提供了界面友好的后台信息管理入口，管理员可以通过该入口对数据库中的异常信息进行人工筛查和修正，确保数据的准确性和完整性。

(7) 数据安全与权限管理：为了保证监测数据的保密性，对监测云中各个工程的数据库进行了物理隔离。每个用户被授予不同的访问权限，实现了监测云内各信息模块针对不同权限用户的差异化响应，确保数据的安全性和用户隐私的保护。

六、项目成果

（1）施工期间根据项目实际需求及采购单位要求分阶段提交结构健康监测数据简报，施工结束后提交结构健康监测总结报告。

（2）运营期间首年每季度至少提交一次结构健康监测报告，后每半年至少提交一次结构健康监测报告。若遇重大事件，如大雪或飓风等，需要单独提供监测报告。

（3）健康监测期届满后30天内需提供监测总结报告。

第三章 楼盖（竖向）振动舒适度检测
一、工程概况
 本项目局部区域存在大跨度、大悬挑楼盖，特别是悬挑梁没有向内延伸的情况，同时是公共人流聚集空间，需要高度重视此类楼盖结构的人致竖向振动舒适度问题。

二、检测目的

为确保实际施工完成后的楼盖舒适度满足要求，根据理论分析和《建筑楼盖振动舒适度技术标准》，提出楼盖舒适度（现场）检测要求，在《曹娥江文化艺术中心超限高层建筑工程抗震性能化设计报告》的第14章（人致振动舒适度分析），在三层的南、北侧的大悬挑楼盖等区域，需要进行楼盖竖向舒适度参数（包括竖向自振频率和竖向振动峰值加速度）的现场实测，根据实测数据确定是否需要在相关区域楼盖结构采取减振措施。
三、振动测试及舒适度评价区域

振动测试及舒适度评价区域：

1、结施B11和 B12 图纸所设计的区域（四层室外平台及公共活动区域）
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2、美术馆
1）美术馆二层弧形楼梯GT-D-01，美术馆前厅公共区域楼梯，楼梯弧度接近 270 度，中心线展开面跨度接近 18m
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2） 美术馆三层弧形楼梯 GT-D-02， 美术馆前厅公共区域楼梯， 楼梯弧度接近
90 度， 中心线展开面跨度接近 15m
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3） 美术馆四层弧形楼梯 GT-D-03， 美术馆前厅公共区域楼梯， 楼梯弧度接近
90 度， 中心线展开面跨度接近 15m
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4） 美术馆四层室外平台区域， 公共活动区域， 悬挑跨度接近10m
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3 、结施 Y09 和 Y10 中 AA 轴处， 钢结构悬挑楼座看台。
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4 、结施 Y10 中 AC 轴以上， 大悬挑钢结构平台。
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5 、结施 Y-LT03 中 GT-A-6 悬挑折形楼梯。
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6 、大跨度钢结构楼梯：
1） 结施 B23 钢结构楼梯， 跨度接近 20m
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2） 结施 B24 钢结构楼梯， 跨度接近 22m
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3） 结施 B20 钢结构楼梯， 跨度接近 17m。
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4） 结施 B13~ B19 钢结构楼梯， 考虑楼梯跨度相差不大， 由检测单位抽取其中两个。
四、振动测试内容

主要测试内容包括：
1）各检测区域的动力特性包括自振频率和阻尼比测试；

2）各检测区域人致振动加速度响应测试（包含多人散步走、齐步走、齐步跑、齐跳和齐站等人致振动工况）。

备注：1）对于结施B11和B12图纸所设计的区域的大跨度处,参《建筑楼盖振动舒适度技术标准》（JGJT 441-2019）中表4.2.1中的商场、礼堂和展览厅的竖向加速度限值，该限值为0.15m/s2（参见规范表4.2.1）；此外，自振频率不低于3Hz。

2）对于大跨度钢结构楼梯，国内规范《建筑楼盖振动舒适度技术标准》（JGJT 441-2019）暂无对应规定，可参考美标《AISC-11:Vibrations of Steel-Framed Structural Systems due to Human Activity》进行舒适度评价，加速度限值如下表5-1所示（参见规范表4-5，p29）：

表5-1 楼梯竖向加速度限值

	步频（Hz）
	加速度限值
	适宜情况

	≤2.5
	0.17m/s2
	单人正常下楼梯

	2.5-4.0
	0.3m/s2
	单人快速下楼梯

	2.5-4.0
	0.45m/s2
	人群快速下楼梯


  对于楼梯振动舒适度评价，除满足表5-1中的加速度限值要求外，还需满足以下要求：

①楼梯的竖向自振频率大于5Hz；

②楼梯的横向自振频率大于2.5Hz。

3）测试工作应在土建结构完成后装饰工程开始前进行。根据实测数据判定是否需要在相关区域楼盖结构采取减振措施，若需要，由设计单位出具楼盖减振方案，在采取减振措施后，检测单位应对相应的楼盖竖向舒适度进行复测，直至合格，此项费用不予增加。

五、检测成果

测试工作完成后15个工作日内提交签章的楼盖振动舒适度检测报告。

第四章 复杂节点试验
一、工程概况

本项目包含若干复杂的钢结构节点，节点类型为：屋盖复杂节点（铸钢节点）、室外平台复杂环梁-柱节点。为验证节点的承载性能、延性和破坏模式，开展有限元分析和足尺节点试验工作。

二、试验目的

1、考察节点在受力状态下的极限承载能力，对比验证数值分析结果，对节点的安全性进行评价；                                                                                                                                                                               

2、考察节点在受力作用下的破坏模式和变形情况，考察“全刚性节点”计算假定的可靠性，并对节点的安全稳定计算提出意见和建议。

三、试验节点类型、数量及内力荷载

1、屋盖复杂节点（足尺试验）
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1）分叉柱节点的分叉数量存在 3、4 分叉，且由方钢管混凝土柱或圆钢管混凝土柱支撑。故试验根据不同柱子支撑和分叉数量类型，选择 4 个节点进行试验研究。其数量及布置和节点构造见下图（附图01 和附图 14），其中SZG1位于 1/Q 轴交 3 轴，SZG2 位于 AA 轴交 12 轴，SZG3 位于 AA 轴交 14~15 轴之间, SZG4 位于 M 轴交 11 轴之间

图1 试验节点平面位置
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图2 屋盖桁架与圆钢管柱连接节点(ZJD03)
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图3 屋盖桁架与方管柱连接节点(ZJD04)

2）节点内力荷载信息

节点荷载表

	
	节点编号
	SZG1
	SZG2
	SZG3
	SZG4

	分叉
销轴
内力（kN
)
	销轴 1
	-1758.9
	-1892.1
	-1364.1
	-674.3

	
	销轴 2
	-636.79
	-711.7
	-815.8
	-405.79

	
	销轴 3
	-257.323
	-410.1
	-941.38
	-651.9

	
	销轴4
	-812.746
	-1516.8
	/
	-1162.9


注释：

1、D-恒载，Ls-楼面活载，S-雪荷载，W01-风荷载，T+/T--升温/降温荷载

2、试验峰值荷载根据该荷载表以及《铸钢结构技术规程》进行确定，并报设计院审核确认。

3、按《铸钢结构技术规程》(JGJ/T395-2017)进行铸钢节点检验性试验。

4、进行检验性试验，试验采用足尺试件，试验荷载不应小于荷载设计值的1.3倍，由试验确定的破坏承载力不应小于铸钢件承载力设计值的2.0倍，并做节点有限元分析进行对比验证，其余未注明要求详《铸钢结构技术规程》。

（2）室外平台复杂环梁-柱节点（足尺试验）

本项目包含若干复杂的钢结构节点，为验证节点的承载性能、延性和破坏模式，需开展有限元分析和足尺节点试验工作，足尺节点试验或缩尺节点试验工作要求如下。

①本项目室外平台群梁与钢管柱连接节点存在三处，选择 1 个节点进行实验研究，该节点环梁直径4.5 米，高 1.1 米；其布置如下图所示：
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该节点环梁直径4.5米，高1.1米；

节点内力：

节点荷载表一

	节点编号
	平台节点实验一

	工况
	轴力(kN)
	剪力(kN)
	弯矩(kN ·m)

	杆件 1
	25
	-803
	-5729

	杆件 2
	-261
	-1542
	-9706

	杆件 3
	320
	-1766
	-9514

	杆件4
	930
	-1347
	-11004

	杆件 5
	1269
	-1214
	-7442

	杆件 6
	234
	-703
	-3721

	杆件 7
	10
	-1877
	-16175

	杆件8
	1532
	-1635
	-10657

	杆件9
	1399
	-933
	-3613


节点荷载表二

	节点编号
	平台节点实验一

	工况
	轴力(kN)
	剪力(kN)
	弯矩(kN ·m)

	杆件 1
	31.5
	-809
	-5777

	杆件 2
	20.8
	-1532
	-9687

	杆件 3
	-335.7
	-1745
	-9337

	杆件4
	-698
	-1342
	-10736

	杆件 5
	-557
	-1205
	-7275

	杆件 6
	36.6
	-699.2
	-3687

	杆件 7
	-139
	-1833
	-16010

	杆件8
	-544
	-1642
	-10762

	杆件9
	-572
	-944
	-3773


注释：

1：D-恒载，L-楼面活载， T+/T--升温/降温荷载

2：试验峰值荷载根据该荷载表进行确定，并报设计院审核确认。

3）试验荷载不应小于荷载设计值的1.3倍，由试验确定的破坏承载力不应小于杆件承载力设计值的2.0倍，加载方式采用分级加载方式，并做节点有限元分析进行对比验证。

4）试验需保证试件与实际结构材料、几何尺寸、荷载、边界条件、焊接、加工工艺与工程对应；若采用缩尺试验，缩尺比例不得小于 1：3。

5）采用分级加载方式,必要时进行循环加载，记录全过程数据。

6）试验过程中应拍摄高清照片与视频，并记录破坏过程。

7）输出成果应包括荷载 -位移曲线、刚度、延性系数、极限承载力、破坏模式分析，并与节点有限元分析结果进行对比。

8）节点足尺试验技术要求仅为技术参考，最终的实验方案以实验单位提出，并经设计单位确认无误后方可实施。

四、试验成果

试验工作完成后15个工作日内提交签章的复杂节点试验报告。

第五章 其他要求
一、设备采购与安装要求

①投标单位在采购和安装设备过程中，必须确保不影响现场的正常施工活动。

②投标单位应制定详细的设备采购和安装计划，确保与现场施工进度相协调。

二、设备安装响应时间要求

在甲方发出通知后，投标单位应在规定的时间（3天内）内到达现场，根据钢结构施工进度完成指定检测点位的设备安装工作.

三、质量与安全标准

投标单位在设备采购和安装过程中，必须遵守相关的质量与安全标准，确保施工安全。

四、其他要求

1、预留预埋监测设备必须是全新的，提供产品合格证。

2、投标单位需自行考虑办公场地相关费用，费用已包含在投标报价中。

3、投标方案中需考虑对原有外立面及室内效果的影响。

4、施工监测过程中，监测单位负责对施工单位的施工监测数据及自身监测数据进行对比分析，并出具意见和建议。

5、监测单位应负责与主体结构设计单位合作，针对健康监测过程中出现的特殊情况，共同制定并实施应急预案和相应的应对措施。

6、投标单位在招标阶段应仔细审阅现场条件及相关文件。如对现场条件有任何疑问或需要澄清，应在招标阶段及时提出。一旦中标，除招标文件中明确约定的情况外，中标单位应自行解决现场实施条件中出现的任何问题。甲方将不会因此追加任何费用或调整合同价格。

五、售后服务快速响应条款 

1、服务方应建立钢结构健康监测项目专属售后服务团队，开通 7×24 小时故障报修专线及应急联络通道，确保业主故障通知能即时接收，联络方式变更需提前 3 个工作日书面告知业主。

2、接到业主故障通知后，服务方需在30 分钟内完成初步响应，通过电话、远程诊断等方式了解故障类型（如传感器故障、数据传输中断、监测平台异常等），提供即时排查指导。 

3、对于远程无法解决的故障（如硬件损坏、现场线路故障等），服务方需在2 小时内制定现场处置方案并告知业主；运维人员需在4-8 小时内抵达现场（需提前与业主协商确认）。 

4、故障处置需遵循 “保障结构监测连续性” 原则：一般故障（如单一传感器失灵、软件小范围异常）应在6 小时内修复并恢复正常监测；复杂故障（如核心设备故障、多点位数据中断）需在12 小时内明确修复周期，最长修复时限不超过24 小时，期间需提供临时监测保障方案（如便携式监测设备替代）。 

5、若服务方未按约定时限响应或处置故障，每逾期 1 小时需向业主支付约定违约金；逾期超过 12 小时，业主有权委托第三方进行抢修，相关费用由服务方承担，同时服务方需赔偿业主因此产生的监测数据缺失、结构安全风险等相关损失

第四部分 合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿协商后确定）

项目名称：                        项目编号：

甲方：                                     （采购人）

乙方：                                     （成交人）

 甲、乙双方根据         （项目名称）招标的结果，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、服务内容

1.监测范围：根据采购人提供的健康监测任务书、资料和有关文件，具体要求按采购需求文件要求。
2.质量标准：严格按照国家和浙江省现行颁布的有关规范、规程、标准以及本项目相关施工图纸等执行。
3.服务期要求：

（1）本项目施工期:自甲方或监理单位向乙方发出书面关于钢结构施工通知载明的日期起，至竣工验收备案之日（以竣工备案表时间为准）止。

（2）本项目运营期:自前款所述竣工验收备案之日（以竣工备案表时间为准）起，持续为期3年。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________元（￥__________元）人民币，其中不含税价               元，税金        元。增值税率      %。

合同明细表

	序号
	合同内容
	合同单价（元）
	数量
	合同小计（元）
	备注

	1
	结构健康监测
	
	454个
	
	

	2
	楼盖（竖向）振动舒适度检测
	
	1项
	
	

	3
	复杂节点试验
	
	5个
	
	


备注:1.若最终开票不含税总价与合同不含税总价有小数点差异的,以最终开票不含税总价为准。

2.在合同履行过程中，如遇国家税率调整，合同含税总价不因国家税率变化而变化对于合同未履行完毕的部分，按照新税率执行。针对国家税率调整引起的合同总价调整不再另行签订补充协议或合同变更。

备注：

1、上述合同价包括但不限于人工费、材料费（除试验件外其他试验所需的所有材料）、设备费、仪器仪表费、监测方案设计费、维护服务费、施工费、临时设施费、监测费、报告编制费、咨询费、办公费、水电费、总包服务费、配合费、脚手架等登高费、交通费、运输费、通讯费、餐饮住宿费、差旅费、管理费、利润、税金等完成本项目所必须和必要的一切费用，并考虑风险费用和政策性文件规定的费用。

2、在本合同工作范围内固定综合单价不变，不因本工程的施工进度、施工方案的改变、竣工时间、监测点数、监测周期、监测频率、监测方式、监测报告的编制时间和形式、法律法规等因素的变化而调整。 

4. 监测报告要求：

施工过程变形监测，要求监测结构“卸载”过程中选定观测点的位移变化情况，提交监测报告；主体结构分部工程验收前，再次提交变形监测报告。

(1) 结构施工过程中，拼装完毕后对所选择的构件应变变化情况、温度效应情况进行监测，及时提交监测简报；

(2) 结构施工过程中，需要监测“卸载”过程中所选择构件的应变变化情况，及时提交监测简报；

(3) 结构运营使用过程中，定期对所选择构件的应变变化情况进行常规监测，并提交监测报告；

(4) 针对业主提出要求的特殊情况，进行相关构件应变情况的监测，并提交监测报告；

(5) 结构使用过程中极端气候条件下的监测，并提交监测报告；

(6) 动力响应及振动特性监测，并提交监测报告；

(7) 结构使用过程中极端气候条件下的监测，并提交监测报告。

（8）乙方随结构施工进度进行施工模拟分析，按甲方要求提交仿真模拟分析报告。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权及使用权

1、乙方应保证其提供的服务及所使用的任何材料、技术不侵犯任何第三方的知识产权。如因此产生任何纠纷或索赔,由乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2、乙方因履行本合同所产生的所有工作成果，包括但不限于预埋监测设备、监测数据、分析结果、监测报告、图纸、计算模型、软件(含源代码及目标代码)及相关技术文档等,其全部知识产权(包括但不限于著作权、专利申请权)及相关权益，自产生之日起即由甲方单独、排他地享有。甲方有权永久、无偿地使用、复制、修改、许可或处置上述成果，无需另行通知或向乙方支付任何费用。

五、履约保证金
乙方交纳人民币合同金额的1%元作为本合同的履约保证金，履约保证金形式应当以电汇、转账、支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等形式提交。
六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：本项目楼盖舒适度检测应在土建结构完成后装饰工程开始前进行，复杂节点试验应在钢结构施工之前进行，钢结构健康监测服务内容分为 2 个阶段实施： 

（1）本项目施工期:自甲方或监理单位向乙方发出书面关于钢结构施工通知载明的日期起，至竣工验收备案之日（以竣工备案表时间为准）止。

（2）本项目运营期:自前款所述竣工验收备案之日（以竣工备案表时间为准）起，持续为期3年。

2、履行方式：按合同要求服务期及频次开展全过程钢结构健康监测服务及楼盖舒适度监测、复杂节点试验，提供监测、试验成果。

3、履行地点：项目现场。

八、款项支付

1. 本项目楼盖（竖向）振动舒适度检测实行固定总价方式（若合同实施过程中相关检测工作未实施的，则按该部分中标价扣除相关费用），结构健康监测及复杂节点试验实行固定综合单价方式，在本合同工作范围内固定综合单价不变，不因本工程的施工进度、施工方案的改变、竣工时间、监测点数、监测周期、监测频率、监测方式、监测报告的编制时间和形式、法律法规等因素的变化而调整。

合同结算价=楼盖（竖向）振动舒适度检测结算价+复杂节点试验结算价（中标单价*实际节点试验个数）+结构健康监测结算费（中标单价*实际监测点数）。各单项结算费用若高于其中标价，均按该单项的中标价结算。
2.除非合同中另有约定，本合同价款中还应包括：

a) 一切风险、责任和业务等费用，包括但不限于监测条件的变化、施工方案的改变、工期的改变等导致的费用变化；
b)乙方所报价的仪器需确保能监测到准确的数据，如与仪器有关的质量等原因导致的数据不准确、传感器成活率等原因需更换或维修或重新监测的费用需包括在合同总价内；

 c）监测点位的设置需确保与结构模型中的敏感节点对应，与设计方的协调费用等已经包括在合同总价内；

d）监测系统无论采用无线还是有线系统，其有线系统的管线、无线系统的收、发装置均包括在合同总价内；

e）实现本项目质量目标的一切费用均应包含在本次报价中。

f）对于无线监测设备，若需更换电源或设备，投标单位应提供包括更换措施在内的全面费用报价；

g）对于有线监测设备，甲方将提供电源电箱。监测单位需负责从监测设备至甲方提供的电源电箱之间的接线工作，并承担相关费用；

h）若方案实施过程中需要进行专家论证，则相关论证费用也纳入投标报价中。

3.除非双方另有约定，甲方无须就本合同所述的服务内容向乙方或其人员支付任何其他费用。

5.甲方须按以下约定按时支付乙方费用：

（1）本监测项目预付款为合同价的10%，在合同签订后支付；

楼盖（竖向）振动舒适度检测及复杂节点试验付款方式：
楼盖（竖向）振动舒适度检测费用：楼盖（竖向）振动舒适度检测工作完成并出具相关报告后支付至该部分合同价款的90%，工程竣工备案后支付剩余部分费用。

复杂节点试验费用：复杂节点试验工作完成并出具相关报告后支付至该部分结算价款（即中标单价*实际节点试验个数）的90%，工程竣工备案后支付剩余部分费用。
结构健康检测付款方式：

（4）钢结构工程施工及监测布点完成且经监理验收合格后支付至结构健康检测合同价的30%；

（5）工程竣工备案后支付至经甲方及甲方委托的全咨单位确认的已完成健康检测工程量金额的70%，同时退还履约保证金（无息）；

（6）工程竣工备案后满一年并提供相应监测资料后付至经甲方及甲方委托的全咨单位确认的已完成健康检测工程量金额的80%；

（7）工程竣工备案后满二年并提供相应监测资料后付至经甲方及甲方委托的全咨单位确认的已完成健康检测工程量金额的90%；

（8）服务期满并提供相应监测资料后，付至经甲方确认的已完成健康检测工程量金额的100%。

注：上述费用支付时均已包含预付款部分。
6. 每次甲方向乙方付款时（预付款时除外），乙方须提交阶段性监测成果报告给甲方；发票应随付款进度及时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）（提供增值税专用发票）。

    7.对于合同价款的支付，乙方应在付款条件具备后及时向甲方发出书面付款通知，同时开具税务局认可的有效发票，甲方将在收到该付款通知和有效发票后，向乙方支付该款项。同时乙方应按绍兴市上虞区《对社会中介机构参与政府性资金资产资源管理执业行为监管的工作意见》的规定，及时到上虞区便民服务中心（监督办）办理“双查双保”备案手续，并将备案手续提交发包人报备。未办理手续的，甲方有权暂停支付酬金。
九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1．乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、双方权利及义务

1.甲方的权利、义务

1.1甲方的权利：

⑴ 甲方有权对乙方编制的本项目《监测方案》进行审核和批准，有权询问、监督、检查乙方工作进展情况及相关内容。

⑵甲方有权对健康监测工作的全过程进行监督，按合同规定的监测比例对乙方的监测工程量予以查验、确认。

⑶如甲方认为乙方指派的专业监测人员不按本合同约定履行乙方职责和义务，甲方有权要求乙方在甲方规定时间内更换监测人员，如乙方拒绝更换或更换后监测人员仍不按本合同约定履行检测职责，甲方除停止支付剩余酬金外，还有权终止本合同并要求乙方承担相应的违约责任和赔偿责任。

1.2 甲方的义务：

⑴ 协调钢结构加工制作单位向乙方提供检测人员在加工制作工厂执行公务期间必要的办公及生活场所，以及满足办公、生活需要的用品用具等。

⑵ 配合乙方整理监测场地，配合提供水电。

⑶ 负责乙方与本项目工程其他服务有关的第三人之间的协调工作（包括乙方要求第三人提供有关资料），为乙方工作提供外部条件。

⑷ 指派相关人员负责与乙方联络，协调监督乙方的工作。

⑸ 按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

2.乙方的权利、义务

2.1乙方的权利：

⑴ 当甲方提供的资料不明确时，乙方有权向甲方提出书面报告并要求回复。

⑵ 提供监测方案的建议权。

⑶ 按本合同约定获得相应监测服务报酬。

2.2乙方义务：

（1） 乙方应根据采购文件及合同要求，收集资料、现场踏勘，在签订委托合同后7个工作日内向甲方及监理单位提交《监测方案》，方案经批准后，方可进行监测作业。
（2） 乙方必须服从甲方和监理单位的管理，进度计划必须服从甲方及监理单位的安排，必须满足总承包工程施工进度的需要。

（3）乙方按照有关规范、规程、标准的要求进行监测，出具客观、准确、公正、真实的监测报告。并要对监测结果负责，对监测结果保密。

（4）乙方提供的检测报告等文件，应符合国家规定的工程技术质量标准，满足合同约定的内容和质量要求。监测结束后，在规定的时间内提供专业的监测报告。
（5）乙方人员应严格遵守有关安全政策法规，如发生乙方自身原因导致的事故均由乙方自行承担。

（6）由于乙方在钢结构上连接、固定等引起的钢结构防腐层的损坏，由乙方负责按钢结构承包人的要求采取措施修补；监测过程中，乙方应对监测设施采取适当的保护措施，并负责对监测设施进行维护以保证系统正常工作，监测设备如有损坏，后果由乙方负责；监测工作完成后，所有监测设施的拆除、钢结构防腐层的修复也由乙方负责；以上工作所发生的费用要求考虑在应标报价中，甲方不另行支付。

（7）承包人应根据发包人要求及时提供数据分析报告；在施工过程持续监测，并做位形及应力分析，提供报告。

（8）承包人根据结构健康监测服务要求，对所有监测数据进行分析，考察结构受力状态，钢构件和膜零件腐蚀程度，支座工作状态，膜松驰、老化和积水情况，焊缝外观，屋顶附属结构工作状态，对结构进行整体健康诊断，给出监测报告和建议。

（9）承包人应按照招标文件第三部分：招标需求及发包人提供的监测任务书中规定的监测频率进行监测。

（10）及时与总包及钢结构单位就施工进度进行沟通与交流，以便及时调整钢结构健康监测计划，所需的费用已经包括在合同总价中。

（11）承包人应及时与总包及钢结构单位沟通现场安装需配合的事宜，费用由承包人与总包及钢结构单位自行协商，包括但不限于：

1）监测施工必要的电源配备；

2）监测安装人员施工时，使用其脚手架等设施；

3 ) 监测施工期间需尽量保持结构健康监测专用房间电力连续供应；

4 ) 监测施工期间的水电等相关费用；

5）总包单位/钢结构单位对现场检测设备的保护等；

6）监测施工所需的现场办公及开展监测工作所需的条件。

（12）附廉政承诺书，详见附件一。

十二、违约责任

除本合同另有约定外，乙方未能按本合同约定的时间提供服务的，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额万分之五的违约金，逾期超过10个工作日的，甲方有权单方解除合同。

乙方因逾期交付或其他任何违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总金额10%的违约金。若该违约金不足以弥补甲方因此遭受的全部损失(包括但不限于另寻替代服务所增加的费用、甲方向第三方承担的赔偿等)，乙方应就差额部分继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向项目所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经上级主管部门审批，并签书面补充协议报上级主管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3．本工程的合同文件包括下列附件：采购文件（包括招标补充文件），应标文件（包括应标补充文件），答疑纪要，询标纪要，成交通知书，合同履行中双方就有关问题协商达成的纪要或补充协议等。

4.本合同一式肆份，具同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

　甲方（公章）：                     乙方（公章）：
法定代表人或受委托人              法定代表人或受委托人

（签字）                           （签字）

地址：                              地址：

邮编：                              邮编：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

附件一

廉政承诺书
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，        （以下简称甲方）与承包人               （以下简称乙方），特订立如下合同：

第一条 甲乙双方的权利和义务

    （一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

    （二）严格执行                           工程**合同文件，自觉按合同办事。

    （三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

    （一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

    （二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

    （三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

    （四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

    （五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同外的材料和设备。

第三条 乙方义务

   （一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。

   （二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

   （三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

   （四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

   （一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

   （二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。

第五条  双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格质量保修期满后止。

第七条  本合同作为                             工程**合同的附件，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同甲乙双方各执一份。

甲方单位：（盖章）                        乙方单位：（盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

   年    月    日                          年    月    日

第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、商务文件、技术文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

（1）法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签章的（签章是指线下签章扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证扫描件，否则应提供授权代表身份证扫描件；

（2）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)扫描件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)扫描件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）扫描件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照扫描件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本扫描件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

（4）投标人承诺函（格式见附件）；

（5）公告要求的资质证书；

附件一：
法定代表人授权书

绍兴市上虞舜韵产业运营管理有限公司：

浙江江南工程管理股份有限公司（联合体成员：浙江虞晖建设管理有限公司）：

  （投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

投 标 人 承 诺 函
                          ：
浙江江南工程管理股份有限公司（联合体成员：浙江虞晖建设管理有限公司）：
（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：
1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
5、投标文件自开标日起有效期为90天。
6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；
7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
法定代表人或授权委托人签字或盖章：                       
日 期：
投标人全称（公章）：
技术文件

目录

评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

投标项目明细清单（格式见附件）；

技术响应及建议表（格式见附件）；

投标人需要说明的其他文件和说明；
附件四：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

	评分项目
	投标文件对应资料
	投标文件页码

	对应评分办法及评分标准

（报价除外）
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


法定代表人或授权委托人签字或盖章：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件五：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

	序号
	服务内容
	工作人员数量
	工作量

	
	
	
	

	
	
	
	


注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件六：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

	序号
	货物名称
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标建议
	


注：货物名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人或授权委托人签字或盖章：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件七：
项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	

	学历
	
	职称
	

	完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	检测日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：附项目负责人相关证书复印件。
投标人：（盖章）                                     
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）             
日期：            年   月     日
商务文件

目录

供应商商务文件中资信分自评表（格式见附件）；

商务响应表（格式见附件）；

证书；

企业业绩；

项目负责人业绩；

附件九：
供应商商务技术文件中资信分自评表
项目名称：
采购编号：
	序号
	资信分内容
	自评得分
	响应文件对应资料
	响应文件页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


法定代表人或授权委托人签字或盖章：                       
日 期：
供应商全称（公章）：
附件十：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

	项目
	招标文件要求
	是否

响应
	投标人的承诺或说明

	供货时间（项目工期）及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	违约责任及争议解决方式
	
	
	

	售后服务响应情况
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法定代表人或授权委托人签字或盖章：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

附件十一：
投 标 函

绍兴市上虞舜韵产业运营管理有限公司：

浙江江南工程管理股份有限公司（联合体成员：浙江虞晖建设管理有限公司）：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表中所列的设备供应及技术服务，服务期为：            天。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成设备交货、安装、验收并交付使用。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第12条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：                 
电话：                               传真：                 

供应商代表姓名：                     职务：                 
供应商名称：                   　　　（公章） 

法定代表人或授权委托人签字或盖章：                       

日 期：

附件十二：
开标一览表
项目名称：

项目编号：

	序号
	项目内容
	投标报价（元）
	备注

	1
	 结构健康监测
	
	

	2
	楼盖（竖向）振动舒适度检测
	
	

	3
	复杂节点试验
	
	

	合计（元）
	大写：                 小写：  

	投标报价应包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（上述合同价包括但不限于人工费、材料费（除试验件外其他试验所需的所有材料）、设备费、仪器仪表费、监测方案设计费、维护服务费、施工费、临时设施费、监测费、报告编制费、咨询费、办公费、水电费、总包服务费、配合费、脚手架等登高费、交通费、运输费、通讯费、餐饮住宿费、差旅费、管理费、利润、税金等完成本项目所必须和必要的一切费用，并考虑风险费用和政策性文件规定的费用。凡供应商在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购方将一律视为已包括在合同价中，在合同执行中将不予考虑。


注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

                                  投标人全称（盖章）：

                                  法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

                                     日   期： 

附件十二：
投标报价明细表
	结构健康监测报价明细表

	序号
	项目名称
	施工阶段监测
	运营阶段监测
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	变形及位移监测
	✔
	✔
	点
	130
	
	
	1、包括施工监测期间各类监测项目的设备、辅料、安装、数据采集等费用，需要总包单位配合的相关费用

2、包括使用过程中测点损坏、故障等情况下，更新测点所需的一切费用

3、监测频次按照招标文件要求

4、详细要求见招标文件

	2
	应力应变监测
	✔
	✔
	点
	280
	
	
	

	3
	风荷载监测
	✔
	✔
	点
	4
	
	
	

	4
	温度监测
	✔
	✔
	点
	280
	
	
	

	5
	风压监测
	
	✔
	点
	40
	
	
	1、包括施工监测期间各类监测项目的设备、辅料、安装、数据采集等费用，需要总包单位配合的相关费用

2、包括使用过程中测点损坏、故障等情况下，更新测点所需的一切费用

4、监测频次按照招标文件要求

5、详细要求见招标文件

	6
	监测平台使用费
	✔
	✔
	年
	4
	
	
	1、监测数据上传

2、平台数据浏览

3、详细要求见招标文件

	结构健康监测费合计
	大写：                        小写：


	楼盖（竖向）振动舒适度检测报价明细单

	序号
	项目名称
	特征描述
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	美术馆二层弧形楼梯GT-D-01
	1、楼梯弧度接近270度，中心线展开面跨度接近18m
2、包括施工监测期间各类监测项目的设备、辅料、安装、数据采集等费用，需要总包单位配合的相关费用
3、详细要求见招标文件
	处
	1
	
	

	2
	美术馆三层弧形楼梯GT-D-02
	1、楼梯弧度接近90度，中心线展开面跨度接近15m
2、包括施工监测期间各类监测项目的设备、辅料、安装、数据采集等费用，需要总包单位配合的相关费用
3、详细要求见招标文件
	处
	1
	
	

	3
	美术馆四层弧形楼梯GT-D-03
	1、楼梯弧度接近90度，中心线展开面跨度接近15m
2、包括施工监测期间各类监测项目的设备、辅料、安装、数据采集等费用，需要总包单位配合的相关费用
3、详细要求见招标文件
	处
	1
	
	

	4
	美术馆四层室外平台区域
	1、悬挑跨度接近 10m
2、包括施工监测期间各类监测项目的设备、辅料、安装、数据采集等费用，需要总包单位配合的相关费用
3、详细要求见招标文件
	处
	1
	
	

	5
	结施Y09和Y10中AA轴处
	1、钢结构悬挑楼座看台
2、包括施工监测期间各类监测项目的设备、辅料、安装、数据采集等费用，需要总包单位配合的相关费用
3、详细要求见招标文件
	处
	2
	
	

	6
	结施Y10中AC轴以上
	1、大悬挑钢结构平台
2、包括施工监测期间各类监测项目的设备、辅料、安装、数据采集等费用，需要总包单位配合的相关费用
3、详细要求见招标文件
	处
	1
	
	

	7
	结施Y-LT03中GT-A-6
	1、悬挑楼梯
2、包括施工监测期间各类监测项目的设备、辅料、安装、数据采集等费用，需要总包单位配合的相关费用
3、详细要求见招标文件
	处
	1
	
	

	8
	四层室外平台区域
	1、钢梁跨度约 32m,悬挑跨度接近 16m
2、包括施工监测期间各类监测项目的设备、辅料、安装、数据采集等费用，需要总包单位配合的相关费用
3、详细要求见招标文件
	处
	1
	
	

	9
	结施B23钢结构楼梯
	1、跨度接近20m
2、包括施工监测期间各类监测项目的设备、辅料、安装、数据采集等费用，需要总包单位配合的相关费用
3、详细要求见招标文件
	处
	1
	
	

	10
	结施B24钢结构楼梯
	1、跨度接近22m
2、包括施工监测期间各类监测项目的设备、辅料、安装、数据采集等费用，需要总包单位配合的相关费用
3、详细要求见招标文件
	处
	1
	
	

	11
	结施B20钢结构楼梯
	1、钢结构，跨度接近 17m
2、包括施工监测期间各类监测项目的设备、辅料、安装、数据采集等费用，需要总包单位配合的相关费用
3、详细要求见招标文件
	处
	1
	
	

	12
	结施B13~ B19钢结构楼梯
	1、包括施工监测期间各类监测项目的设备、辅料、安装、数据采集等费用，需要总包单位配合的相关费用
2、详细要求见招标文件
	处
	2
	
	

	楼盖（竖向）振动舒适度检测合计
	大写：    小写：


	复杂节点试验报价明细表

	
	
	
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	特征描述
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	节点试验
	屋面节点（足尺）
1、节点规格尺寸详见招标文件
2、包括节点与反力架（试验仪器）连接件的设计费、施工费（含人工、材料、机械等）
3、反力架（如有）设计费、施工费（含人工、材料、机械等）、使用、拆除等一切费用
4、试验场地自行考虑，费用综合考虑在报价中
5、试验仪器或器械运输、安装、拆除、节点安装就位等一切费用
6、详细要求见招标文件
	个
	4
	
	

	2
	节点试验
	平台节点（足尺）
1、节点规格尺寸详见招标文件
2、包括节点与反力架（试验仪器）连接件的设计费、施工费（含人工、材料、机械等）
3、反力架（如有）设计费、施工费（含人工、材料、机械等）、使用、拆除等一切费用
4、试验场地自行考虑，费用综合考虑在报价中
5、试验仪器或器械运输、安装、拆除、节点安装就位等一切费用
6、详细要求见招标文件
	个
	1
	
	

	复杂节点试验合计
	大写：    小写：


备注：

1、各监测项目的数量不少于招标人提供的测点数量，若少于测点数量的，则根据投标综合单价按实结算。

2、结构健康监测运营阶段监测相关费用还须包括施工阶段测点不可利用时，重新布置所需的各类监测项目的设备、辅料、安装、数据采集等费用。

3、在本合同工作范围内固定综合单价不变，不因本工程的施工进度、施工方案的改变、竣工时间、监测点数、监测周期、监测频率、监测方式、监测报告的编制时间和形式、法律法规等因素的变化而调整。 

   投标人（盖单位公章）： 

                        法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
                                    2026年     月    日


